

**Winter 2023**

De afgelopen periode en de komende tijd wordt er vooral gewerkt aan de aanleg van het houten vlonderpad over het eilandenrijk. Uiteindelijk zal er over het gehele eilandenrijk een wandelpad van ongeveer 2 kilometer gerealiseerd worden met een groot aantal bruggetjes over de watergangen en een houten trekpontje over een wat breder water. Daarnaast zijn en er extra watergangen en waterpartijen gegraven.

*Gegraven waterpartij en locatiepontje*

De komende tijd wordt er gewerkt aan het vlonderpad en het bouwen van bruggetjes.

 *Aanleg van het vlonderpad*

*Locatie pontje*

*Bovenaanzicht vlonderpad*

**Najaar 2022**

Hieronder vindt u de werkzaamheden waarmee de aannemer in het najaar aan de slag is geweest in het kader van de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos.

**Eilandenrijk fase 1**

Op het rundereiland wordt er verder gegaan met het graven van de watergangen. De waterpartijen in het oostelijk deel zijn grotendeels klaar. De speel en ligweides zijn opgehoogd. Er is een harde oever (340 meter) en een kanosteiger aan de oostzijde aangelegd. De contouren van het voetpad aan de oostzijde over de ligweide en door het bos zijn inmiddels zichtbaar.

 *Graafwerkzaamheden aan de oever zuidzijde eilanden*

De lig en speelweides in het oostelijk deel van het rundereiland zijn opgehoogd, geprofileerd en opnieuw ingezaaid met een grasmengsel.

 *opgehoogde en geprofileerde speel en ligweides*

Er is een kanosteiger aangelegd om kanoërs de gelegenheid te geven een bezoek aan het rundereiland te brengen.

 *aanleg kanosteiger*

 *Harde oever*

Inmiddels is de verharding op het voetpad langs de oever aangebracht.

*Aanbrengen verharding voetpadnieuwe over*

Een groot gedeelte van het voetpad is in het oostelijke gedeelte over de ligweide en door het bos aangelegd. Binnenkort wordt de halfverharding aangebracht.

 *aanleg voetpad*

Aan de oostzijde zijn de meeste waterpartijen en nieuwe watergangen inmiddels gegraven.

 *gegraven waterpartijen*

Er is een harde kade aangebracht door over een afstand van 340 meter aan de oostzijde een houten beschoeiing aan te brengen. Dit om afkalving van de oevers te voorkomen

 *aangebrachte beschoeiing*

.

**Zomer 2022**

Hieronder vindt u de werkzaamheden waarmee de aannemer in de zomer aan de slag is gegaan in het kader van de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos.

**Deel project entrees**

Het werk wat de afgelopen periode uitgevoerd onder het deelproject entrees is afgerond. Dit deelproject is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie en hierin zijn er paden verlegd en aangesloten, solitaire bomen geplant, percelen met vegetatie ingezaaid, meubilair, fietsenrekken, afvalbakken en bewegwijzering geplaatst. Daarnaast is er bosplantsoen geplant, zijn er duikers geplaatst en een speelveld met drainage aangelegd. Ook is het fietspad aan de zuidzijde van het Lage Bergse Bos geasfalteerd, met uitzondering van het gedeelte langs de Bokkeplaats. Na het verwijderen van de parkeerplaats wordt het fietspad hier doorgetrokken.

Bij de entrees zijn wandel- fiets- en ruiterpaden verlegd en opnieuw aangesloten

*Afbeelding met boom, buiten, grond, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met boom, buiten, grond, bus

Automatisch gegenereerde beschrijving aansluiting paden*

Bij de entrees zijn diverse percelen ingezaaid met vegetatie. Een aantal vakken in het ontwerp is benoemd als bloemrijk gras. Om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat zijn er grondmonsters genomen en is er een advies geschreven hoe dit het beste te realiseren is. De percelen die bestemd zijn als bloemrijk grasland zijn ingezaaid met een margrietenmengsel. In het voorjaar zullen hier allerlei bloemen opkomen*.*

*Afbeelding met boom, buiten, grond, geel

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met gras, buiten, lucht, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving inzaaien vegetatie plant solitairen*

Op diverse plekken zijn er nieuwe banken en picknick sets fietsenrekken, afvalbakken en bewegwijzering geplaatst

*Afbeelding met boom, buiten, grond, gras

Automatisch gegenereerde beschrijving* *Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving*

*Afbeelding met grond, buiten, lucht, zanderig

Automatisch gegenereerde beschrijving Bank, fietsenrekken velinbakken en bebording, picknickset*

Er is bij het speelveld een drainage aangebracht zodat water afgevoerd kan worden en geen plassen blijven staan.

*Afbeelding met buiten, gras, lucht, water

Automatisch gegenereerde beschrijving drainage speelveld*

*Afbeelding met boom, buiten, gras, graafmachine

Automatisch gegenereerde beschrijving plaatsing duiker*

In het ontwerpboek is aangegeven dat de hoofdwandelroute visueel doorloopt over de kruisende fietspaden door middel van een splitlaag. Bij de entree H.Bosmanlaan is hiervoor een proefstuk geplaatst. Er is gekozen voor een lichtere kleur split dan in het oorspronkelijke ontwerp.

 *proefvak split*

Het fietspad aan de Zuidrand geasfalteerd. Zodra de parkeerplaats op de Bokkeplaats wordt opgeheven wordt het fietspad doorgetrokken.

** *fietspad zuidzijde geasfalteerd*

**Start fase 1 eilandenrijk**

Door aannemer GKB is er begonnen met de eerste fase van de aanleg van het eilandenrijk.

*Bruggen en vlonderpad*

Op het eilandenrijk worden er nieuwe bruggen en een vlonderpad aangelegd. Het dek daarvan bestaat uit gladde planken met safegrips om uitglijden te voorkomen.

Het graafwerk voor het deelproject eilandenrijk is gestart. Er zijn maatregelen genomen om de verschillende waterpeilen gescheiden te houden. Er is vanaf de Vossenplaats een tijdelijke werkweg/platenbaan en brug gemaakt.

 *graafwerkzaamheden en plaatsen duikers*

*Ligweide eilandenrijk*

De ligweide wordt opgehoogd met vrijkomende grond. Er komt nieuwe beschoeiing vanaf de brug bij restaurant de Bergse Plas tot aan de eerste vergraving.